## DS-2CD2345(D)P1-I

|  |  |
| --- | --- |
| **DS-2CD2345(D)P1-I**  **400万1/3”CMOS ICR 180度广角半球型网络摄像机** |  |
| **功能特性** | **应用场景** |
| 图像相关   * 最高分辨率可达2560 × 1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像 * 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量,流畅性的不同要求 * 支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加 * 支持OSD颜色自选 * 支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态 * 支持背光补偿,适应不同监控环境 * 支持日夜两套参数独立配置   红外功能   * 采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离最远可达10米 * 支持Smart IR,防止夜间红外过曝 * ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控   Smart功能   * Smart侦测:2项行为分析 * Smart编码:支持低码率,低延时,ROI感兴趣区域增强编码,SVC自适应编码技术,支持Smart265编码,可根据场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本   系统功能   * 支持ONVIF(PROFILE S),ISAPI, GB28181接入,支持萤石云平台接入 * 支持心跳,镜像等功能   接口   * 支持10M/100M自适应网口   安全服务   * 支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤 * 支持HTTPS等安全认证,支持创建证书 * 初始设备开机修改密码,保障密码安全 * 支持用户登录锁定机制 | 适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清大视角监控的场所。 |
| **订货型号** |
| DS-2CD2345P1-I, DS-2CD2345DP1-I |
|  |
| **建议配件** |
| DS-1273ZJ-130-TRL壁装支架 DS-1271ZJ-130-TRL吊装支架  **外形尺寸** |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **技术参数** | | |
| 型号  参数 | DS-2CD2345(D)P1- I | |
| 400万1/3”CMOS ICR 180度广角半球型网络摄像机 | |
| 摄像机 | | |
| 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
| 最小照度 | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0.028Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
| 快门 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
| 慢快门 | 支持 | |
| 镜头 | 1.68mm @ F2.0水平视场角180,垂直视场角93° | |
| 调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75° | |
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | |
| 宽动态范围 | 120dB | |
| 压缩标准 | | |
| 视频压缩标准 | H.265 /H.264/ MJPEG | |
| H.265编码类型 | Main Profile | |
| H.264编码类型 | Main Profile / High Profile | |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~16Mbps | |
| 图像 | | |
| 最大图像尺寸 | 2560 × 1440 | |
| 帧率 | 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720)  60Hz: 20fps (2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) | |
| 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 | |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
| 日夜转换方式 | 白天,黑夜,自动,定时 | |
| 感兴趣区域 | ROI支持主,子码流分别设置1个固定区域 | |
| 网络功能 | | |
| 智能报警 | | 移动侦测,遮挡报警,非法访问 |
| 支持协议 | | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
| 接口协议 | | ONVIF(PROFILE S),ISAPI, GB28181 |
| 通用功能 | | 防闪烁,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 |
| SMART侦测 | | |
| 行为分析 | 区域入侵,越界侦测 | |
| 接口 | | |
| 通讯接口 | 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | |
| 一般规范 | | |
| 工作温度和湿度 | -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) | |
| 电源供应 | DC12V±25% / PoE(802.3af);带D型号不支持PoE | |
| 电源接口类型 | 圆头电源接口 | |
| 功耗 | DC12 V: 6.0W MAX  PoE:7.5W MAX | |
| 红外照射距离 | 最远可达10米 | |
| 尺寸 | Φ127.3\*103.7 mm | |
| 重量 | 裸机:340g  带包装:580g | |

\*须另备DC12VΦ5.5mm电源